|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODUL 2.**  **DIJAGNOSTIKA VOZILA S DIJAGNOSTIČKIM UREĐAJEM BOSCH KTS I PROGRAMOM ESI TRONIC 2.O NA VOZILU: Peugeot 406 2.0 i**  **SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA**  **AUTOMEHANIČAR - AUTOMEHATRONIČAR** | | | **Trajanje modula 2.**  **10 minuta** |
| **Cilj: Pravilno koristiti dijagnostički uređaj po radnim koracima i spoznati važnost uporabe dijagnostičkog uređaja pri otklanjanju kvarova na vozilu – pravilna upotreba alata i uređaja, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacija radnog mjesta** | | | |
| **IZVOĐENJE RADNOG ZADATKA - MODULA 2.** | | | |
| **Opasnosti pri izvođenju modula 2. : mehaničke i električne opasnosti**  **Osobna zaštitna sredstva: radno odijelo, zaštitne cipele.** | | | |
| **Redni broj** | **Što radim?** | | |
|  | Pripremanje radnog mjesta |  |  |
|  | Spajanje dijagnostičkog uređaja |  |  |
|  | Pokretanje programa za dijagnosticiranje |  |  |
|  | Odabiranje dijagnostičkog vozila |  |  |
|  | Pritiskanje tipke traži |  |  |
|  | Odabir sklopa koji se dijagnosticira **(motor)** |  |  |
|  | Odabir očitavanja kodova grešaka |  |  |
|  | Očitati memoriju grešaka |  |  |
|  | Prepoznavanje lokacije dijela na kojem je greška |  |  |
|  | Brisanje kodova grešaka |  |  |
|  | Ponoviti korake 6,7 i 8 |  |  |
|  | Izlaz iz dijagnostičkog programa |  |  |
|  | Odpajanje dijagnostičkog uređaja |  |  |
|  | Prospremanje radnog mjesta |  |  |