|  |  |
| --- | --- |
| **MODUL 2.** **DIJAGNOSTIKA VOZILA S DIJAGNOSTIČKIM UREĐAJEM BOSCH KTS I PROGRAMOM ESI TRONIC 2.O NA VOZILU: Peugeot 406 2.0 i****SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA****AUTOMEHANIČAR - AUTOMEHATRONIČAR** | **Trajanje modula 2.** **10 minuta** |
|  **Cilj: Pravilno koristiti dijagnostički uređaj po radnim koracima i spoznati važnost uporabe dijagnostičkog uređaja pri otklanjanju kvarova na vozilu – pravilna upotreba alata i uređaja, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacija radnog mjesta** |
| **IZVOĐENJE RADNOG ZADATKA - MODULA 2.** |
| **Opasnosti pri izvođenju modula 2. : mehaničke i električne opasnosti**  **Osobna zaštitna sredstva: radno odijelo, zaštitne cipele.** |
| **Redni broj** | **Što radim?** |
|  | Pripremanje radnog mjesta  |  |  |
|  | Spajanje dijagnostičkog uređaja  |  |  |
|  | Pokretanje programa za dijagnosticiranje  |  |  |
|  | Odabiranje dijagnostičkog vozila  |  |  |
|  | Pritiskanje tipke traži  |  |  |
|  | Odabir sklopa koji se dijagnosticira **(motor)**  |  |  |
|  | Odabir očitavanja kodova grešaka  |  |  |
|  | Očitati memoriju grešaka  |  |  |
|  | Prepoznavanje lokacije dijela na kojem je greška  |  |  |
|  | Brisanje kodova grešaka  |  |  |
|  | Ponoviti korake 6,7 i 8 |  |  |
|  | Izlaz iz dijagnostičkog programa  |  |  |
| 1.
 | Odpajanje dijagnostičkog uređaja  |  |  |
|  | Prospremanje radnog mjesta  |  |  |